**报 价 书**

江苏亭粮产业发展有限公司：

根据《江苏亭粮产业发展有限公司盐东库仓房密封槽改造工程询价公告》，我公司已派专人到施工现场进行了详细查勘，并充分考虑到各种因素，现就以上维修工程报价及承诺如下：

**一、工程报价（固定总价）：**人民币 元（含材料、人工、机械、规费税金等一切费用）。

**二、施工要求：**

1、将盐东库2号、4号、7号仓仓内原堆装线密封槽拆除，对原密封槽上、下方进行切槽，槽深约2厘米、槽宽约8厘米，清除新槽内杂物，槽内用水泥砂浆粉刷平整，安装白色新双槽管时，槽管须突出墙面约0.5厘米，每间隔40厘米使用Φ0.8厘米的膨胀螺丝将槽管固定到位，槽管上、下、后侧均满涂白色中性硅酮结构胶，密封槽接头处、转角件、膨胀螺丝孔洞部位使用白色中性硅酮结构胶密闭填实，开槽的墙面用白水泥砂浆粉刷或用普通水泥砂浆及白色涂料粉刷。新安装的密封槽管上方、下方压实白色中性硅酮结构胶做成L角。在仓内墙壁上安装白色新双槽管（含转角件及双压条,密封槽为双槽，材料为聚氯乙烯PVC，压条直径规格为0.9厘米）。  
 2、将盐东库2号、4号、7号仓仓库大门密封槽拆除，对密封槽内侧进行切槽，槽深约2.5厘米、槽宽约8厘米，清除新槽内杂物，槽内用水泥砂浆粉刷平整，安装白色新双槽管时，槽管须与地面、墙面相平，每间隔40厘米使用Φ0.8厘米的膨胀螺丝将槽管固定到位，槽管上、下、后侧均满涂白色中性硅酮结构胶，密封槽接头处、转角件、膨胀螺丝孔洞部位使用白色中性硅酮结构胶密闭填实，开槽的墙面用白水泥砂浆粉刷或用普通水泥砂浆及白色涂料粉刷。在仓内墙壁上安装白色新双槽管（含转角件及双压条,密封槽为双槽，材料为聚氯乙烯PVC，压条直径规格为0.9厘米）。

2、因此工程涉及到登高作业，在施工过程中安全防护措施必须到位，并严格按照施工规范进行操作。

3、工程结束时，施工单位需将施工垃圾清理出现场。

三、服务承诺：

1、施工质量符合合格标准。

2、合同签订之日起30日内完成施工。

3、在施工期间的安全责任均由我公司负责，与贵公司无关，直至通过贵公司验收并交付到位。

4、质保期为一年。如在质保期内工程出现质量问题，我公司在接到询价人通知之日起2日内派人到场维修。如我公司不在约定期限内派人到场维修的，询价人可以委托他人修理，所发生的费用由我公司承担，在承包人的质量保证金中扣除，质量保证金不足支付的，由我公司支付。

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

年 月 日